**構 造 設 備 の 概 要** （県基準条例第５条第２号）熱気室等の基準

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項 　 　　目** | **概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要** | | | | | | | | | | | | | | **適否** | **基　　　　　　準** |
| 障 　　　壁 | 高　　さ | | 脱 衣 室 | ｍ | | | 構　造 | | 脱 衣 室 |  | 出入口  区　別 | | | 有・無 |  | 男女別に区画し、その区別  を入口に掲示すること |
| 浴　 室 | ｍ | | | 浴 　室 |  |
| 外部より見通し  できない設備 | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場所  露天風呂（浴槽およびこれに付帯する通路、その他の部分） | | | | | | | | | | | | | |  | 外部より室内を見通しの  できないよう設備する。 |
| 換 　　　気 | 有効面積 | | 脱 衣 室 | 男 ㎡ | | | | | 浴　 室 | 男 | ㎡ | | | |  | 外気に面した開閉のできる  窓の換気またはこれに代わ  る換気装置 |
| 女 ㎡ | | | | | 女 | ㎡ | | | |
| 換気装置 | | 有 ・ 無 | | | | | | 方　　法 |  | | | | |
| 採 　　　光 | 有効面積 | | 脱 衣 室 | 男 ㎡ | | | | | 浴　 室 | 男 | ㎡ | | | |  |  |
| 女 ㎡ | | | | | 女 | ㎡ | | | |
| 照　 　　明 | 脱  衣  室 | 男 | ｗ ケ | | 浴  室 | 男 | |  | | 熱 ま 蒸  気 た 気  室 は 室 | 男 | | ｗ ケ | |  | 床面において150Lx以上  廊下は75Lx以上 |
| 女 | ｗ ケ | | 女 | |  | | 女 | | ｗ ケ | |
| 保管器具 | 衣類入れ | | 男 | ケ | | | | | 下 足 入 | 男 |  | | | |  | 脱衣室には衣類入れ  入口にははき物入れ  下足場は300Lx以上 |
| 女 | ケ | | | | | 女 |  | | | |
| 洗い場および  脱衣室の  面　 　　積 | 脱 衣 室 | | 男 | ㎡ | | | | | 洗 い 場 | 男 | ㎡ | | | |  | 洗い場は適当な面積を有すること  脱衣室16.5㎡以上  （男女別は各１／２以上） |
| 女 | ㎡ | | | | | 女 | ㎡ | | | |
| 熱気室  （サウナ） | 面　　積 | | 男 | ㎡ | | | | | 蒸 し 機 | 男 | ケ | | | |  | 室内を容易に見通す窓  利用基準温度の表示 |
| 女 | ㎡ | | | | | 女 | ケ | | | |
| 耐熱性材料（床、壁、天井） | | | | | | | | 排水口設置 | | 有　・　無 | | | |
| 温度調節設備 | | | 有　・　無 | | | | | 排気口設置 | | 有　・　無 | | | |
| 通報装置(非常用ブザー) | | | 有　・　無 | | | | | 温度計設置 | | 有　・　無 | | | |
| 安全措置 | | | 有　・　無 | | | | | 入浴上注意事項 | | 有　・　無 | | | |
| 休息室 | 面　　積 | | 男 | ㎡ | | | | |  | | | | | |  | 16.5㎡以上、男女別は1/2  以上とし、相互かつ屋外か  ら見通せない構造 |
| 女 | ㎡ | | | | |
| 浴　　　　槽 | 面　　積 | | 男 | ㎡ | | | | | 深　 さ | 男 | ｍ | | | |  | ○浴槽、浴室の内壁：  床面から１ｍまでの部分は耐  水性材料  ○面積は３．３ｍ２以上  ○深さ０．６ｍ以上  ○露出部の高さは、洗い場の床  面から０．３ｍ以上  （副浴槽を除く）  （洗い場、浴槽からの水が浴槽  内に流入しない措置が講じら  れている場合は不要。）  ☆浴槽水を循環させる場合  ・ろ過器を設けること  ・ろ過器の１時間当たりの処理  能力は浴槽の容量以上  ・ろ材の洗浄または、交換を容  易に行えること。  ・集毛器を設けること。  ・消毒用薬剤の注入口または投  入口を浴槽水がろ過器に流入  する直前の位置に設けること。  ・循環させた浴槽水を打たせ湯  またはシャワーの用に供しな  いこと。  ・原湯を貯留する槽は定期的に  点検を行い、生物膜等の付着  を認めたときは、直ちに清掃  および消毒を行うこと。  ☆回収槽を設ける場合は次の要  件を満たすこと。  ・地下に埋設しないこと。  ・容易に清掃を行うことができ  る構造であること。  ・回収槽内の湯および水の消毒  を行うことができる設備を設  けること  ・回収槽の清掃および消毒を定  期的に行うとともに、回収槽  内の湯および水の消毒を行う  こと。  ☆気泡発生装置の空気の取入口  が土ぼこりが入らない構造で  あること。 |
| 女 | ㎡ | | | | | 女 | ｍ | | | |
| 露出部の  高　　さ | | 男 | ｍ | | | | | 副 浴 槽  の 面 積 | 男 | ㎡ | | | |  |
| 女 | ｍ | | | | | 女 | ㎡ | | | |
| 循環式の有　無 | | 男 | 有　・　無 | | | | | ろ過器 | 男 | 有　・　無 | | | |  |
| 女 | 有　・　無 | | | | | 女 | 有　・　無 | | | |
| 消毒器 | | 男 | 有　・　無 | | | | | 集毛器 | 男 | 有　・　無 | | | |  |
| 女 | 有　・　無 | | | | | 女 | 有　・　無 | | | |
| 回収槽 | | 男 | 有　・　無 | | | | | 原湯を貯留する槽 | 男 | 有　・　無 | | | |  |
| 女 | 有　・　無 | | | | | 女 | 有　・　無 | | | |
| 気泡発生装　置 | | 男 | 有　・　無 | | | | |  |  |  | | | |  |
| 女 | 有　・　無 | | | | |
|  | |  |  | | | | |
| 便　 　　所 | 構　　造 | | 汲　取　・　水　洗 | | | | | | 箇 数 | 男 | ケ | | | |  | 入浴者用便所を設ける  流水式手洗装置  150Lx以上 |
| 手 洗 い | 有　・　無 | | | | | 女 | ケ | | | |
| 防　　 　湿  （材質等） | 洗い場の床 | |  | | | | | | 排 水 溝・下 水 溝 | |  | | | |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または設備  にする。  洗い場の床、浴槽・浴室の内壁で床面か  ら１ｍまでの部分、排水溝、下水溝、下  水だめは耐水性材料 |
| 浴　　槽 | |  | | | | | | 便 　器 |  | | | | |
| 浴場内壁 | |  | | | | | | 便 　 槽 |  | | | | |
| 給　　　　湯  給　 　　水 | バ  ル  ブ | | 男 | 水 |  | | | | シ  ャ  ワ  ｜ | 男 | 水 |  | | |  | ｺｯｸ､ｼｬﾜｰを設ける。  温水・冷水は充分に補給す  る。  浴槽水は適温保持  給水栓の間隔70㎝以上 |
| 湯 |  | | | | 湯 |  | | |
| 女 | 水 |  | | | | 女 | 水 |  | | |
| 湯 |  | | | | 湯 |  | | |
| 汚水処理 | １．洗い場の傾斜 有 ・ 無 | | | | | | | | | | | | | |  | 汚水が停滞しないように  傾斜をつけ、ふたをする。  浄湯装置の設置  熱気室には排水溝を設ける |
| ２．排水溝のふた 有 ・ 無 | | | | | | | | | | | | | |
| ３．下水溝のふた 有 ・ 無 | | | | | | | | | | | | | |
| ４．浄湯装置　　 有 ・ 無 | | | | | | | | | | | | | |
| 飲料水設備 | カ ラ ン | | 男 | ケ | | | | | 表　 示 | 男 | 有　・　無 | | | |  | 脱衣室または浴室内に１ヶ所  以上飲料水の設備を有し飲用  適の表示をする。 |
| 女 | ケ | | | | | 女 | 有　・　無 | | | |
| そ の 他 | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、毎月 １回以上消毒（そ族、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、畳、むしろ その他これに類する敷物を敷かないこと。  脱衣室と浴室の通路は、透明なガラス等で仕切ること。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 露天風呂 | 浴槽およびこれに  付帯する通路 | | | ・男女別に区分し、境界する  ・屋外から見通せない構造とする  ・十分な照度がある 　　 ・浴槽水の清浄保持措置 | | | | | | | | | | |  | 屋外に洗い場を設けない。  脱衣室、浴室から直接出入  可能。 |
| 風紀の基準 | ・７才以上の男女を混浴させない  ・風紀を乱すおそれのあるものはおかない（文書・絵画・写真・物品） | | | | | | | | | | | | | |  |  |