**構 造 設 備 の 概 要**（県基準条例第５条第１号）個室を設け、熱気または蒸気等を使用する設備

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項　　　　　目** | | **概　　　　　　　　　　　　　　　　要** | | | | | | | **適否** | **基　　　　　　　　準** |
| 外部より見通しで  きない設備 | | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場所 | | | | | | |  | 浴場外から室内を見通しの  できないよう設備する |
| 各  個  室  概  要 | 個 　室　 数 | 室 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | 個室の数は５室以上 |
| 出入口扉の窓 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 適当な位置に窓をつけ、内  部を見通せ、鍵をつけない |
| 換　　　 気 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 外気に面した開閉のできる  窓またはこれに代わる換気  装置 |
| 換気装置 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 採　 　　光 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 照　 　　明 |  | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  ケ | Ｗ  ケ |  | 床面において150Lx以上  廊下は75Lx以上 |
| 天井の高さ |  | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |  | 個室　2.1ｍ以上 |
| 個室の面積 |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 個室の面積は9.9㎡以上 |
| 給湯給水 | バ ル ブ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | コック、シャワーを設ける  温水・冷水は充分に補給  浴槽水は、適温保持  給水栓の間隔70cm以上 |
| シャワー | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |
| 飲料水設備 | カ ラ ン | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | 脱衣室または浴室内に１ヶ  所以上飲料  水の設備を有し、飲用適の  表示をする |
| 表　　示 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |
| 便　　　 　 所 | | 構 　造 | 汲　取 ・ 水　洗 | | 箇 　 数 | 男 | ケ | |  | 入浴者用便所は男女別  流水式手洗い設置。  150Lx以上 |
| 手洗い | 有・無 | 女 | ケ | |
| 防　　　 　湿  （材　質　等） | | 洗い場の  床 |  | | 排水溝・下水溝 | |  | |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または  設備にする  洗い場の床、浴そう・浴室の内壁  で床から１ｍまでの部分、排水溝、  下水 溝、下水だめは耐水性材料 |
| 浴　　槽 |  | | 浴　場　内　壁 | |  | |
| 汚水処理 | | １. 洗い場の傾斜 | | 有 ・ 無 | | | | |  | 汚水が停滞しないように傾  斜をつけ、ふたをする |
| ２. 排水溝のふた | | 有 ・ 無 | | | | |
| ３. 下水溝のふた | | 有 ・ 無 | | | | |
| ４. 浄場装置 | | 有 ・ 無 | | | | |
| その他 | | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、  毎月１回以上消毒（そ族、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、  畳むしろその他これに類する敷物を敷かないこと。 | | | | | | |  |  |
| 風紀の基準 | | 従事者に風紀を乱すおそれのある服装、行為をさせないこと。  入浴者に風紀を乱しまたはおそれのある行為をさせないこと。  個室には、同じに２人以上の入浴者を入浴させないこと。  風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真、物品をおかないこと。 | | | | | | |  |  |