**構 造 設 備 の 概 要**（県基準条例第５条第３号）普通公衆浴場に併設し、独立した室内で貸し切りで入浴

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項　　　　　目** | | **概　　　　　　　　　　　　　　　　要** | | | | | | | **適否** | **基　　　　　　　　準** |
| 外部より見通しで  きない設備 | | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場所 | | | | | | |  | 外部より室内を見通しの  できないよう設備する |
| 各  浴  室  概  要 | 浴 　室　 数 | 室 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | 浴室の数は２室以上 |
| 換　　　 気 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 外気に面した開閉のできる  窓またはこれに代わる換気  装置 |
| 換気装置 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 採　 　　光 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |
| 照　 　　明 | 浴　　室 | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  ケ | Ｗ  ケ |  | 床面において150Lx以上  廊下は75Lx以上 |
| 脱 衣 室 | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  　 ケ | Ｗ  ケ | Ｗ  ケ |
| 天井の高さ |  | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |  |  |
| 保管器具 | 衣類入れ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 下足場　300Lx以上 |
| 下足入れ | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 浴室の面積 |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 浴室の面積は3.3㎡以上 |
| 給湯給水 | バ ル ブ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | コック、シャワーを設ける  温水・冷水は充分に補給  浴槽水は、適温保持 |
| シャワー | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |
| 飲料水設備 | カ ラ ン | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | 脱衣室または浴室内に１ヶ  所以上飲料水の設備を有  し、飲用適の表示をする |
| 表　　示 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |
| 便　　　 　 所 | | 構 　造 | 汲　取 ・ 水　洗 | | 箇 　 数 | 男 | ケ | |  | 入浴者用便所を設ける  流水式手洗い設置  150Lx以上 |
| 手洗い | 有・無 | 女 | ケ | |
| 防　　　 　湿  （材　質　等） | | 洗い場の床 |  | | 排水溝・下水溝 | |  | |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または  設備にする  洗い場の床、浴槽・浴室の内壁  で床から１ｍまでの部分、排水溝、  下水 溝、下水だめは耐水性材料 |
| 浴　　　槽 |  | | 浴　場　内　壁 | |  | |
| 汚水処理 | | １. 洗い場の傾斜 | | 有 ・ 無 | | | | |  | 汚水が停滞しないように傾  斜をつけ、ふたをする。  洗い場での使用水、浴槽か  らあふれた水が浴槽に再流  入しない措置を講ずる |
| ２. 排水溝のふた | | 有 ・ 無 | | | | |
| ３. 下水溝のふた | | 有 ・ 無 | | | | |
| ４. 浄場装置 | | 有 ・ 無 | | | | |
| その他 | | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、  毎月１回以上消毒（そ族、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、  畳むしろその他これに類する敷物を敷かないこと。 | | | | | | |  |  |
| 風紀の基準 | | 従事者に風紀を乱すおそれのある服装、行為をさせないこと。  入浴者に風紀を乱しまたはおそれのある行為をさせないこと。  風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真、物品をおかないこと。 | | | | | | |  |  |